# Logbog – HW-Design

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** 18/5-16 | **Deltagere:** Tonni |
| **Begivenhed/-er:**   * Rettet i2c driver til så der er mulighed for at vælge 100 kHz eller 400 kHz * Skrevet driver til vores RTC ds3231 * Skrevet test program til vores RTC driver * Testet RTC driver med UART som output for at kunne udlæse informationerne. | |